**UNO DUCT WICKELFALZ-DÜSENROHR**

Düsenrohrsystem zur gezielten Einbringung der Zuluft und optimalen Zuluftverteilung derselben. Die Düsen sind aus schwer entflammbarem Polyamid und geprüft gemäß Prüfzeugnis BV-Zahl 4217/03 vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GesmbH gemäß ÖNORM B 3800 Teil 1 und Teil 2, Brennbarkeitsklasse B1 und Qualmbildungsklasse Q1. Sie werden zwischen den Fälzen der spiralgefalzten Rohre fix montiert. Österreichisches Erzeugnis.

**Externe Prüfungen:**

Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der VDI 6022 Blatt 1 (01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), DIN 1946-4 (09/2018), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019) und ÖNORM H 6038 (02/2020) entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.

Rohrausführung: Standard – Stahlblech verzinkt
Sonderausführung: Aluminium (AlMg3)
 Edelstahl (V2A) – 1.4301 / III C
 Kunststoffbeschichtet (RAL - Farbe nach Wahl)
Düsenausführung: Standard - PVC grau
Sonderausführung: lackiert (RAL - Farbe nach Wahl)
Rohrdurchmesser: ø

Fabrikat: PICHLER

Type: UNO-DUCT ø

 Lo: ………………..

 So: ………………..

lfm. EP: ……………….. ………...............

**UNO DUCT ROLLNAHTGESCHWEISSTES DÜSENROHR**

Düsenrohrsystem zur gezielten Einbringung der Zuluft und optimalen Zuluftverteilung derselben. Die Düsen sind aus schwer entflammbarem Polyamid und geprüft gemäß Prüfzeugnis BV-Zahl 4217/03 vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GesmbH gemäß ÖNORM B 3800 Teil 1 und Teil 2, Brennbarkeitsklasse B1 und Qualmbildungsklasse Q1. Sie werden im rollnahtgeschweißten Rohr fix montiert. Österreichisches Erzeugnis

**Externe Prüfungen:**

Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der VDI 6022 Blatt 1 (01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), DIN 1946-4 (09/2018), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019) und ÖNORM H 6038 (02/2020) entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.

Rohrausführung: Standard – Stahlblech verzinkt
Sonderausführung: Aluminium (AlMg3)
 Edelstahl (V2A) – 1.4301 / III C
 Kunststoffbeschichtet (RAL - Farbe nach Wahl)
Düsenausführung: Standard - PVC grau
Sonderausführung: lackiert (RAL - Farbe nach Wahl)
Rohrdurchmesser: ø

Fabrikat: PICHLER

Type: UNO-DUCT ø

 Lo: ………………..

 So: ………………..

lfm. EP: ……………….. ………...............

**UNO DUCT ABLUFTROHR**

Spiralgefalztes Abluftrohr mit fix zwischen den Fälzen eingefräßten Abluftschlitzen mit eingesetzten Düsen. Die Düsen sind aus schwer entflammbarem Polyamid und geprüft gemäß Prüfzeugnis BV-Zahl 4217/03 vom IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GesmbH gemäß ÖNORM B 3800 Teil 1 und Teil 2, Brennbarkeitsklasse B1 und Qualmbildungsklasse Q1. Österreichisches Erzeugnis.

**Externe Prüfungen:**

Die Ausführung entspricht den Anforderungen an die Hygiene gemäß den Vorgaben der VDI 6022 Blatt 1 (01/2018), SWKI VA104-01 (01/2019), DIN 1946-4 (09/2018), ÖNORM H 6021 (08/2016), ÖNORM H 6020 (06/2019) und ÖNORM H 6038 (02/2020) entsprechend durchgeführter hygienischer Begutachtungen.

Rohrausführung: Standard - verzinkt
Sonderausführung: verzinkt - Kunststoffbeschichtet
 (RAL - Farbe nach Wahl )
Rohrdurchmesser: ø

Fabrikat: PICHLER

Type : UNO-DUCT ø

 Lo: ………………..

 So: ………………..

lfm. EP: ……………….. ………...............

**UNO DUCT SCHLITZ ABLUFTROHR**

Spiralgefalztes Abluftrohr mit fix zwischen den Fälzen eingefräßten Abluftschlitzen. Österreichisches Erzeugnis.

Rohrausführung: Standard - verzinkt
Sonderausführung: verzinkt - Kunststoffbeschichtet
 (RAL - Farbe nach Wahl )
Rohrdurchmesser: ø

Fabrikat: PICHLER

Type: UNO-S

 Lo: ………………..

 So: ………………..

lfm. EP: ……………….. ………...............